№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Скамья для пресса с упором ВБ-200Б (ВБ018)

шт

1

Общие требования

Скамья для пресса с упором для ног состоит из четырех квадратных столбов, настила скамьи и зацепа. Крепление перекладин скамейки к столбам происходит при помощи болтов М8.
Сидение зафиксировано на высоте 300-350 мм над уровнем земли

| | | | Размеры комплекса: | |
| | | | - длина | 2000 | мм
| | | | - ширина | от 1057 до 1207 | мм
| | | | - высота сидения | 300 | мм

Столбы

В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из металлической квадратной трубы 80х80 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов: 
·  L=700 мм — 4 шт. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб установлены пластмассовые заглушки.

| | | | Цвет столбов | Серый |
| | | | Цвет перекладин скрепляющих сидение | Желтый или красный |

Скамья для пресса

В кол-ве 1 шт. должна быть длиной 2000 мм и изготовлена из четырех, клееных, двухламельных, деревянных брусьев, класс «А», хвойных, сечением не менее 80х80 мм, закрепленных на перекладинах из трубы диаметром не менее 21 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм. 
Располагается между 4 столбов. Брусья, формирующие сидение скамейки, должны быть разделены между собой, для свободного стока воды.

| | | | Разделители бруса | Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм |
| | | | Количество брусьев в составе сидения скамейки | 4 | шт
| | | | Количество разделителей | 10 | шт
| | | | Крепление бруса к перекладине | По краям бруса просверлены отверстия диаметром 22 мм, на расстоянии 50 мм от края бруса. В отверстия вставлены трубки длиной 525 мм, диаметром 22 мм, с торцевой резьбой М8, с каждой стороны. |
| | | | Кол-во перекладин сидения | 2 | шт
| | | | Зацеп | В кол-ве 1 шт. должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. |
| | | | Размеры зацепа | 2000х900х100 | мм
| | | | Кол-во ножек зацепа | 3 | шт
| | | | Материал торцевых пластин | Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10 |
| | | | Метизы | Болт М8х50 оцинкованный с одной шайбой М8 – 4 штуки |
| | | | Крепление скамьи к стойке | Болтовое, сквозное через стойку |
| | | | Заглушки | Пластмассовые колпачки на болт М8 – 4 штук |
| | | | Покрытия | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. Брус и разделители из фанеры окрашены двумя слоями акрилового цветного лака. |
| | | | Монтаж | Производится бетонированием четырех столбов и стоек зацепа на глубину не менее 400 мм. |