Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.изм.
1 | Лаз «Труба-Бабочка» (ЭЛ024) | шт | 1 | Общие требования | Должен быть выполнен в виде полиэтиленовой трубы с фланцами, длиной не менее 1150 мм, установленной на стальные ножки-опоры и оснащенной по торцам фанерными накладками.. |
| | | | Размеры комплекса: | |
| | | | - длина | 1560 | мм
| | | | - ширина | 1260 | мм
| | | | - высота | 1446 (над уровнем земли) | мм
| | | | Состав комплекта:
| | | | Труба | 1 | шт
| | | | - материал | Линейный полиэтилен низкого давления |
| | | | - диаметр внутренний | 750 | мм
| | | | - ширина фланца | 30 | мм
| | | | - толщина стенки | Не менее 8 | мм
| | | | Фронтоны | 2 | Компл.
| | | | - материал | Основание - фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Накладки - фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |
| | | | - размер основания | 1560х1311 | мм
| | | | - размер накладки крыльев «Верхняя» | 237х245 | мм
| | | | - размер накладки крыльев «Нижняя» | 311х156 | мм
| | | | - внутреннее отверстие | Имеет диаметр не менее 750 мм и выфрезерованный по краю паз глубиной не менее 8 мм и шириной не менее 35 мм, для установки фланца трубы. |
| | | | Ножки | 4 | шт
| | | | - материал | труба профильная 30х30х1,5, полоса 30х4 |
| | | | - длина стойки | 650 | мм
| | | | Метизы: | |
| | | | - шайба М6 Din 9021 | 20 | шт
| | | | - гайка М6 Din 1587 | 20 | шт
| | | | - болт М6х35.01Din 603 | 12 | шт
| | | | - болт М6х60.01Din 603 | 8 | шт
| | | | Все металлические детали | Окрашены порошковой полиэфирной краской |
| | | | Все фанерные детали | Окрашены цветной акриловой краской по выравнивающей грунтовке |
| | | | Упаковка | Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 |
| | | | Установка | Бетонирование стоек на глубину 300 мм бетоном марки М300 |