№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стенка для метания мяча М1 (СЭ156)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде щита с кругами мишенями на двух стойках опорах 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не менее 1,15	м	
				- ширина	Не менее 0,9	м	
				- высота	Не менее 1,8	м	
				Материал щита	Фанера влагостойкая толщиной 18 мм		
				Кольца мишени	Образованы 3 кольцами вложенными друг в друга и центральным кругом.		
				Размер центрального круга	D=200	мм	
				Ширина колец	100	мм	
				Толщина колец	9 	мм	
				Цвет щита	Желтый		
				Цвет колец	Красный, зеленый, желтый		
				Цвет круга	Синий		
				Количество опор	Должно быть 4	шт.	
				Материал опор	Профильная труба сечением 60х30		
				Крепление	Щит закреплен боковинами между двумя стойками, насквозь при помощи болтов М10		
				Торцы стоек	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены цветной акриловой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 500 мм бетоном М300