№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Ящик-скамья для теневых навесов «Фрукты М1» (ТН088)

	шт

	1

	Назначение	Ящик-скамья для теневых навесов предназначен для хранения игрушек. Конструкция поставляется без пола. Передняя панель покрыта прямой УФ печатью с изображением фруктов.		
				Ширина	Не менее 250 (по крышке)	мм	
				Длина	Не менее 1450 (по крышке)	мм	
				Высота 	Не менее 270 	мм	
				Каркас	Должны быть из металлической профильной трубы сечением 20х20 мм. В нижней части каркаса должны быть приварены уголки 32х32 (2 штуки), с просверленным в нижней полке отверстием для крепления ящика к полу теневого навеса.		
				Облицовка стенок	Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 12 мм, ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2. Крепится к каркасу при помощи саморезов.		
				Крышка	Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 15 мм, ГОСТ 3916.1-96, сорт 2/2.
Должна быть закреплена на петли при помощи болтов М6.		
				Петли	Кол-во 2 шт. Оцинкованная петля карточная 110х40. Одной половиной должны быть приварены к каркасу.		
				Пол	Пол отсутствует. Полом является покрытие пола теневого навеса, не входящее в комплект поставки.		
				Покрытие	Фанера – акриловая краска по выравнивающей акриловой грунтовке. Изображение нанесено методом двусторонней прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Металл – порошковая краска.