№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Рукоход «Ратник» (СЭ198)
	шт	1	Описание	Состоит из пяти элементов, собираемых вместе в единую конструкцию на болтах.		
				Размеры:			
				- длина	5386	мм	
				- ширина	1110	мм	
				- высота	3100 (над уровнем земли)	мм	
				Панель входа (шведская стенка)	
				Количество	2 	Шт	
				Материалы			
				стойки	Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82
Количество 2х2 шт		
				ступени и поручни лестницы входа	Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				Пятки стоек	Полоса 80х4 мм, длиной 120 мм		
				Длина столбов	3300	мм	
				Длина перекладин	970	мм	
				Количество перекладин	2х7	шт	
				Шаг перекладин	350	мм	
				Крепежные отверстия	В верхней части столбов, перпендикулярно плоскости панели, выполнены по 2 отверстия диаметром 11 мм, для крепежа лесенок. Шаг отверстий 95 мм. Отступ первого отверстия от края столба – 50 мм.		
				Центральная панель	
				Количество	1	Шт	
				Материалы			
				стойки	Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82 Количество 2 шт.		
				верхняя и нижняя перекладины	Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				пятки стоек	Полоса 80х4 мм, длиной 120 мм		
				Длина столбов	3800	мм	
				Длина перекладин	970	мм	
				Количество перекладин	2	шт	
				Размещение верхней перекладины	-120 мм от верхней части столбов		
				Размещение нижней перекладины	-3200 мм от верхней части столбов		
				Крепежные отверстия	В верхней части столбов, перпендикулярно плоскости панели, выполнены по 2 отверстия диаметром 11 мм, для крепежа лесенок. Шаг отверстий 95 мм. Отступ первого отверстия от края столба – 50 мм.		
				Прямая лесенка	
				Количество	2	Шт	
				Материалы			
				направляющие	Труба круглая с наружным диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75. Кол-во 2х2 (4 шт)		
				перекладины лестниц	Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 Кол-во 2х7 (14 шт)		
				крепежные пластины	Сталь листовая толщиной 4 мм.  Пластина размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10		
				Длина направляющих	2612	мм	
				Длина перекладин	1000	мм	
				Шаг перекладин	300	мм	
				Количество пластин	2х4 (8)	шт	
				Количество контрпластин	4	шт	
				Прочие требования	
				Метизы	Болт М10х115 оцинкованный DIN 933 – 6 штук.
Шайба усиленная М10 DIN125 – 12 штук.
Гайка М10 со стопорным нейлоновым кольцом низкая DIN 985 -  6 штуки		
				Заглушки	Пластмассовые колпачки на болт М10 – 12 штук, квадратные заглушки 80х80 для стоек панелей — 6 штуки		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная окраска		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 700 мм бетоном марки М300