№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Препятствие «Лабиринт» | шт | 1 | Общие требования | Каждая из сторон лабиринта собирается из двух половинок, между собой при помощи соединения «папа-мама». Соединение закрепляется при помощи электрозаклепки. Глубина установки – 500 мм. Верхняя часть фундамента на глубине -200 от уровня земли. |
| | | | Размеры; | 6047*2094*1100 (высота от поверхности земли) |
| | | | Характеристики сборочных элементов: | |
| | | | Секция 1 | |
| | | | - длина | 3050 | мм
| | | | - ширина | 1550 | мм
| | | | - высота | 1600 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | Секция 2 | |
| | | | - длина | 3175 | мм
| | | | - ширина | 1550 | мм
| | | | - высота | 1600 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | Секция 3 | |
| | | | - длина | 3150 | мм
| | | | - ширина | 1550 | мм
| | | | - высота | 1600 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | Секция 4 | |
| | | | - длина | 3075 | мм
| | | | - ширина | 1550 | мм
| | | | - высота | 1600 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | Количество проходов | 10 | шт
| | | | Расстояние (ширина) проходов | 500 | Мм
| | | | Количество опор формирующих проходы | 11 | шт
| | | | Общее количество опор | 19 | шт
| | | | Длина разъема «папа» | 75 | мм
| | | | Диаметр разъема «папа» | 39 | мм
| | | | Материал лабиринта | Труба ВГП 40 |
| | | | Материал разъема «папа» | Труба ВГП 32, с наружной проточкой диаметра |
| | | | Материал основания опор | Полоса 50х4 |
| | | | Глубина бетонирования | 500 | мм
| | | | Глубина залегания верхней части фундамента | | мм
| | | | Все металлические детали | |