Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Комплект лазов «Месяц-1»
(ЭЛ041)

шт

1

Общие требования

Комплекс состоит из четырех шведских стенок, с изогнутыми перекладинами, различной высоты от уровня земли: 1300 мм (от уровня земли) – 2 шт; 1050 (от уровня земли) – 1 шт; 800 (от уровня земли)  – 1 шт. Шведские стенки устанавливаются раздельно друг от друга образуя единый комплекс.

| | | | Размеры комплекса: | |
| | | | - длина | 3,654 | м
| | | | - ширина | 3,638 | м
| | | | - высота | 1,306 | м
| | | | Габариты лесенки 1300 мм | 1906х640х347 | мм
| | | | Габариты лесенки 1300 мм | 1656х640х347 | мм
| | | | Габариты лесенки 1300 мм | 1406х640х347 | мм
| | | | Материал стоек | Труба круглая диаметром не менее 39 мм, толщина стенки 3,5 мм. |
| | | | Материал перекладин | Труба круглая диаметром не менее 28 мм, толщина стенки 3,2 мм |
| | | | Длина стоек лесенок 1300 мм | Кол-во – 4 штуки. Длина – 1906 мм. |
| | | | Длина стоек лесенки 1050 мм | Кол-во – 2 штуки. Длина – 1656 мм. |
| | | | Длина стоек лесенки 800 мм. | Кол-во – 2 штуки. Длина – 1406 мм. |
| | | | R перекладин | 287 | мм
| | | | Форма перекладин | Половина окружности |
| | | | Общее количество перекладин комплекса | 17 | шт
| | | | Кол-во перекладин на лесенке 1300 мм | по 5 | шт
| | | | Кол-во перекладин на лесенках 1050 мм | 4 | шт
| | | | Кол-во перекладин на лесенках 800 мм | 3 | шт
| | | | Расстояние между перекладинами | 250 | мм
| | | | Отступ первой верхней перекладины от верха стойки (по центру перекладины) | 54 | мм
| | | | Верхние отверстия труб | Закрыты пластиковыми заглушками |
| | | | Монтаж | Производится бетонированием стоек на глубину не менее 600 мм |