№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Скамья гимнастическая БВА1500 (ВА054) | шт | 1 | Общие требования | Изделие состоит из четырех столбов и настила (сидения) скамьи. Крепление перекладин скамейки к столбам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов. |
| | | | Размеры комплекса: | |
| | | | - длина | 1500 | мм
| | | | - ширина | 643 | мм
| | | | - высота | 400 (от уровня земли) | мм

Столбы

В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов: 
·  L=800 мм — 4 шт. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.

| | | | Скамья для пресса | В кол-ве 1 шт. должна быть длиной 1500 мм и изготовлена из четырех, клееных, двухламельных, деревянных брусьев сечением не менее 80х80 мм, закрепленных на перекладинах из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Располагается между 4 столбов. Брусья, формирующие сидение скамейки, должны быть разделены между собой, для свободного стока воды, круглыми шайбами из фанеры ФСФ толщиной 9 мм, и диаметром 70 мм |

Зажимной элемент (хомут)

В кол-ве 4 штук. Стальной разборный хомут 89*34 мм предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 33-34 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. Зажим осуществляется стяжными болтами M8*70 8.8 zn DIN912, Гайкой M8 zn DIN985 с шайбой d8.4 zn DIN125A и d8 zn DIN127В. 
Каждая половина хомута 89*34 мм изготавливается при помощи сварки из деталей полученных лазерной резкой из листовой стали:
•	2 вставки S=10 мм
•	2 крышки S= 6 мм
•	1 дуги S=2 мм 
После сварки полухомуты проходят механическую зачистку и окраску после цинкосодержащей грунтовки порошковой краской. Конструктивно хомуты рассчитаны на нагрузку до 600 кг.

| | | | Покрытия | Металл покрашен полиэфирной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. Брус и кольца из фанеры окрашены двумя слоями акрилового цветного лака. |
| | | | Монтаж | Производится бетонированием четырех столбов на глубину не менее 400 мм. |