Title: Техническое задание на Столик детский Солнышко для детской площадки
Subject: Техническое задание на столик детский Солнышко
Author: I
Last saved by: Пользователь Windows

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Табурет М2 к столику «Леденцы» (СП237) | шт | 1 | Описание | Табурет к столику для детей от 2 до 5 лет. На цельном сварном каркасе. |
| | | | Размеры: | |
| | | | - длина | Не менее 300 | мм
| | | | - ширина | Не менее 300 | мм
| | | | - высота (столешницы) | 300 | мм
| | | | Каркас табурета
| | | | Материал | Ножка 1 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм с перекрестием из профильной трубы 40х20х1,5 мм длиной по 250 и 105 мм. Длина ножки 650 мм |
| | | | Сидение
| | | | Материал | Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. |
| | | | Размер сидения | 300х300 | мм
| | | | Изображение | Должно быть нанесено прямой ультрафиолетовой печатью и изображать стилизованный леденец «монпасье». |
| | | | Метизы
| | | | Болт мебельный М6х55 DIN 603 | 4 | шт
| | | | Гайка колпачковая М6 DIN 1587 | 4 | шт
| | | | Шайба плоская М6 DIN125 | 4 | шт
| | | | Прочие требования
| | | | Все металлические элементы | Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской |
| | | | Все деревянные элементы | Окрашены в 2 слоя акриловым лаком по выравнивающему грунту |
| | | | Изображение | Должно быть нанесено прямой ультрафиолетовой печатью и покрыто лаком. |
| | | | Метизы | Оцинкованные |
| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |